|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FEILKODER INDUKSJON |  |  |  |  |
|  | IC KRETS OG TRANSISTOR ER DET SAMME TÅLER 70GRADER |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HELT DØDT | SJEKK OG EV. BYTT STRØMFORSYNINGS KORTET |  |
| PÅ EN SIDE | NÅR DETTE GÅR-SJEKK OM HOVEDKORTET HAR FÅTT SKADE |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  - PIP | FOR HØY VARME. PRØV OG AVKJØLE NATTA OVER (FOR Å  |
|  | UTLADE KONDENSATORENE) START PÅ NYTT. |  |
|  | HVIS DETTE IKKE HJELPER BYTT TOUCH PANEL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  - \_ - \_ - \_ | OVEROPPHETET. VIL NORMALT STARTE IGJEN ETTER  |
|  | AVKJØLING. ELLER SETTES STRØMLØS NATTEN OVER |
|  | SJEKK SENSOR ELLER KOBLING MELLOM HOVEDKORT OG |
| F1 - F4 | TOUCH KORT. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F5 OG F6 | BYTTE HOVEDKORT |  |  |  |  |
|  | SJEKK VENTILASJON OG INSTALLASJON |  |  |
| F7 | FOR HØY TEMP ( ELEKTRONIKKEN ER OVER 70 GRADER ) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F8 | FEIL PÅ EN AV KONTAKTENE PÅ FLATKABELEN FRA DET ENE |
|  | KORTET TIL DET ANDRE. (BYTT HOVEDKORT.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F9 | FOR LAV SPENNING - MINDRE ENN 180 VOLT |  |
|  | SJEKK VENTILASJON OG INSTALLASJON |  |  |
|   | FOR HØY TEMP. (ELEKTRONIKKEN ER OVER 70 GRADER) |
|  | DÅRLIG KONTAKT MED SENSOR ELLER |  |  |
| F | FOR LAV TEMP I ROMMER - UNDER 5 GRADER |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F6 | FOR KALDT I ROMMET. UNDER 3 GRADER |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VED LYS I DISPLAYET + VIFTA GÅR HELE TIDEN. VIRKER  |
|  | ELLERS IKKE. BYTT HOVEDKORT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | SONEN VIRKER PÅ FULLT MED EN GANG, SIDEN SVARKERE.  |
|  | BYTT HOVEDKORT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISPLAYET VISER ET HALVT ÅTTE TALL. TOPPEN ER SATT I  |
|  | LÅSEPOSISJON. LÅS OPP MED + OG - SAMTIDIG. HUSK T603IT |
|  | HAR TO LÅSER. (EN PÅ HVER SIDE) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |